%% 
%%  Ein Beispiel der DANTE-Edition
%%  
%%  7. Auflage
%% 
%%  Beispiel 23-04-26 auf Seite 504.
%% 
%%  Copyright (C) 2016 Herbert Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 
%% 
%% ==== 
% Show page(s) 1
%% 
%% 
\documentclass[]{exaarticle}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{352.81416pt}
\setlength\parindent{0pt}
%StartShownPreambleCommands
\usepackage{pst-circ}
%StopShownPreambleCommands
\begin{document}
\psset{unit=0.75,intensitycolor=red,intensitylabelcolor=red,tensioncolor=green,%
  tensionlabelcolor=green,intensitywidth=3pt}
\begin{pspicture}(-1.25,0)(13.5,9)
  \circledipole[tension,tensionlabel=$U_0$,tensionoffset=-0.75,%
         tensionlabeloffset=-1,labeloffset=0](0,6)(0,0){\LARGE\textbf{=}}
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_0$](0,6)(2.5,6)
  \diode[dipolestyle=thyristor](2.5,6)(4.5,6){$T_1$}
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_1$](4.5,6)(6.5,6)
  \multidipole(6.5,7.5)(2.5,7.5)%
    \coil[dipolestyle=rectangle,labeloffset=-0.75]{$L_5$}%
    \diode[labeloffset=-0.75]{$D_5$}.
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_5$](6.5,6)(6.5,7.5)
  \wire(2.5,7.5)(2.5,3)
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_c$](2.5,4.5)(2.5,6)
  \qdisk(2.5,6){2pt}\qdisk(6.5,6){2pt}
  \diode[dipolestyle=thyristor](2.5,4.5)(4.5,4.5){$T_2$}
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_2$](4.5,4.5)(6.5,4.5)
  \capacitor[tension,tensionlabel=$u_c$,%
    tensionoffset=-0.75,tensionlabeloffset=-1](6.5,4.5)(6.5,6){$C_k$}
  \qdisk(2.5,4.5){2pt}\qdisk(6.5,4.5){2pt}
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_3$](6.5,4.5)(6.5,3)
  \multidipole(6.5,3)(2.5,3)%
    \coil[dipolestyle=rectangle,labeloffset=-0.75]{$L_3$}%
    \diode[labeloffset=-0.75]{$D_3$}.
  \wire(6.5,6)(9,6)\qdisk(9,6){2pt}
  \diode(9,0)(9,6){$D_4$}
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_4$](9,3.25)(9,6)
  \wire[intensity,intensitylabel=$i_a$](9,6)(11,6)
  \multidipole(11,6)(11,0)%
    \resistor{$R_L$}
    \coil[dipolestyle=rectangle]{$L_L$}%
    \circledipole[labeloffset=0,tension,tensionoffset=0.7,%
      tensionlabel=$U_B$]{\LARGE\textbf{=}}.
  \wire(0,0)(11,0)\qdisk(9,0){2pt}
  \tension(12.5,5.5)(12.5,0.5){$u_a$}
\end{pspicture}%
\end{document}
